## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc162265446)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc162265447)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc162265448)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 2](#_Toc162265449)

[PVB.22 Badkarsblandare 13](#_Toc162265450)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 15](#_Toc162265451)

[PVB.24 Köksblandare 19](#_Toc162265452)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 28](#_Toc162265453)

[PVB.26 Tvättränneblandare 28](#_Toc162265454)

[PVB.27 Spolblandare 29](#_Toc162265455)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1 Duschblandare, Mora MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Flöde 12 l/min vid 3 bar

Anslutning, 150 cc, alternativt 160 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

150 cc utl N Art nr 331100 RSK 835 03 02

160 cc utl N Art nr 331000 RSK 835 03 01

150 cc utl U Art nr 331200 RSK 835 03 03

160 cc utl U Art nr 331205 RSK 835 03 04

BL 2 Duschblandare, Mora MMIX II 40 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Flöde 12 l/min vid 3 bar

Anslutning, 40cc, G15

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Inl N, utl N Art nr 334010 RSK 835 03 05

Inl U, utl N Art nr 334015 RSK 835 03 06

BL 3 Duschpaket, Mora MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 150 cc, alternativt 160 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820001:2010

150 cc Art nr 331500 RSK 828 34 30

160 cc Art nr 331600 RSK 828 34 29

BL 4 DUSCHPAKET, LEED/BREEAM, MORA MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 150 cc, alternativt 160 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,0 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

150 cc Art nr 331500.LD RSK 828 34 31

160 cc Art nr 331600.LD RSK 828 34 32

BL 5 Duschpaket, Mora MMIX II 40 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 40 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820001:2010

Inl N, utl N Art nr 334020 RSK 828 34 38

Inl U, utl N Art nr 334025 RSK 828 34 40

BL 6 Duschpaket, LEED/BREEAM, Mora MMIX II 40 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 40 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,0 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Inlopp ned, utl. ned Art nr 334020.LD RSK 828 34 39

Inlopp upp, utl. ned Art nr 334025.LD RSK 828 34 41

BL 7 TAKDUSCHPAKET, MORA MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 150 cc, alternativt 160 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Takdusch diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Energiklass A enligt SS 820001:2010

150 cc Art nr 331900 RSK 828 34 36

160 cc Art nr 331800 RSK 828 34 35

BL 8 TAKDUSCHPAKET LEED/BREEAM, MORA MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 150 cc, alternativ160 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6 l/min vid 3 bar)

Takdusch diameter 300 mm 6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

150 cc Art nr 331900.LD RSK 828 34 37

160 cc Art nr 331800.LD RSK 828 34 46

BL 9 KAR & TAKDUSCHPAKET, MORA MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Flöde 20 l/min vi 3 bar

Anslutning, 150 cc, alternativ160 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Takdusch diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Energiklass A enligt SS 820001:2010

150 cc Art nr 331705 RSK 828 34 34

160 cc Art nr 331700 RSK 828 34 33

BL 10 TAKDUSCHPAKET, MORA MMIX II 40 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 40 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Takdusch diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Energiklass A enligt SS 820001:2010

Inlopp ned Art nr 334030 RSK 828 34 42

Inlopp upp Art nr 334035 RSK 828 34 43

BL 11 KAR & TAKDUSCHPAKET, MORA MMIX II 40 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 40 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 6,9 l/min vid 3 bar)

Takdusch diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Energiklass A enligt SS 820001:2010

Inlopp ned Art nr 334040 RSK 828 34 44

Inlopp upp Art nr 334045 RSK 828 34 45

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 12 Badkarsblandare, Mora MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Flöde 20 l/min vid 3 bar

Anslutning, 150 cc, alternativt 160 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

150 cc Art nr 330100 RSK 824 50 69

160 cc Art nr 330000 RSK 824 50 68

BL 13 Badkarsblandare, Mora MMIX II 40 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Flöde 20 l/min vid 3 bar

Anslutning, 40 cc

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Blyfri

Inlopp ned, utl. ned Art nr 334000 RSK 824 50 70

Inlopp upp, utl. ned Art nr 334005 RSK 824 50 71

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 14 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 333001 RSK 827 58 27

BL 15 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 3,1 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 333001.LD3 RSK 827 58 28

BL 16 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II MED SIDOHANDDUSCH

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 333006 RSK 827 58 29

BL 17 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II CARE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Spak, L=150 mm

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 333011 RSK 827 58 30

BL 18 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II CARE LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Spak, L=150 mm

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 3,1 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 333011.LD3 RSK 827 58 31

BL 19 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II med SILPLUGGVENTIL

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med sil-pluggventil

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom 5l/min Art nr 333020 RSK 827 58 45

BL 20 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II med

PUSH-DOWN VENTIL

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med push down-ventil

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 333070 RSK 827 58 46

BL 21 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II med DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 110°

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 333086 RSK 827 58 47

BL 21 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MORA MMIX II med DISKMASKINSAVSTÄNGNING & SIDOHANDDUSCH

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 110°

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV

Flöde 4,5 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 333087 RSK 827 58 48

##### PVB.24 Köksblandare

BL 22 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II STYLE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332001 RSK 831 21 55

BL 23 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II STYLE MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332021 RSK 831 21 56

BL 24 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SHARP

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332051 RSK 831 21 5

BL 25 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SHARP MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332071 RSK 831 21 58

BL 26 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332101 RSK 831 21 59

BL 27 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT - ENERGIKLASS A

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 5,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332105 RSK 831 23 21

BL 28 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332151 RSK 831 21 65

BL 29 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING - ENERGIKLASS A

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 5,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332155 RSK 831 21 22

BL 30 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT MED SJÄLVSTÄNGANDE HANDDUSCH

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Självstängande handdusch, slang 1500 mm, samt genomföringshylsa

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332116 RSK 831 21 63

BL 31 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT MED SJÄLVSTÄNGANDE HANDDUSCH OCH LEDBAR STRÅLSAMLARE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Självstängande handdusch, slang 1500 mm, samt genomföringshylsa

Mjukstängning med keramisk tätning

Med ledbar strålsamlare

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332118 RSK 831 21 64

BL 32 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT LEED/BREEAM

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom 3,1 l/min vid 3 bar Art nr 332101.LD3 RSK 831 21 60

Krom 4,5 l/min vid 3 bar Art nr 332101.LD4 RSK 831 21 61

BL 33 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT LEED/BREEAM MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom 3,1 l/min vid 3 bar Art nr 332151.LD3 RSK 831 21 66

Krom 4,5 l/min vid 3 bar Art nr 332151.LD4 RSK 831 21 68

BL 34 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT CARE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Spak, L=150 mm

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332111 RSK 831 21 6

BL 35 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT CARE MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Spak, L=150 mm

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332161 RSK 831 21 73

BL 36 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING FÖR BÄNKDISKMASKIN

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332152 RSK 831 21 69

BL 37 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT FÖRBEREDD FÖR BÄNKDISKMASKIN

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Förberedd för diskmaskinsvinkel 409 379.AE (för bänkdiskmaskin)

Golv och bänkdiskmaskin kan användas samtidigt

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332153 RSK 831 21 70

BL 38 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT FÖR GOLV- OCH BÄNKDISKMASKIN

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Golv och bänkdiskmaskin kan användas samtidigt

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Krom Art nr 332154 RSK 831 21 71

BL 39 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING OCH LEDBAR STRÅLSAMLARE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Mjukstängning med keramisk tätning

Med ledbar strålsamlare

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332156 RSK 831 21 72

BL 40 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II SOFT MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING OCH SJÄLVSTÄNGANDE HANDDUSCH

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV. Inställd på KV

Självstängande handdusch, slang 1500 mm, samt genomföringshylsa

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332166 RSK 831 21 73

BL 41 KÖKSBLANDARE Mora MMIX II LÅGPIP

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS 820000:2020

Blyfri

Krom Art nr 332201 RSK 831 21 97

##### 

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

BL 41 TVÄTTRÄNNEBLANDARE Mora MMIX II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Mjukstängning med keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, anslutning 3/8

Fast, eller fullt svängbar pip

Flöde 6 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Blyfri

Krom Art nr 333092 RSK 844 70 05

##### PVB.27 Spolblandare